

**ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL**



**ANNEXE 3**

**FORMULAIRE A REMPLIR PAR LES SOUMISSIONNAIRES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Exigences de l’ONUDI** |  | **À compléter par le prestataire** | | | |
| **Item** | **Nom et paramètre/Spécifications techniques** | **Qté** | **Prix unitaire (USD)** | **Prix Total (USD)** | **Conformité Oui/non (\*)** | **Observations** |
| **Équipement, pièces, composantes** | | | | | | |
| **Lot 1 : équipements pesage/transport** | |  |  |  |  |  |
| **1** | **Pont bascule**  1.1. Pont-bascule modulaire métallique ou béton  1.2. Indicateur de pesée applicatif pont-bascule  1.3. Implantation hors-sol  1.4. Capacité de pesage jusque 20 kg à 50 T  1.5. Dimensions : longueur : 14 à 18 m et largeur : 3 m  1.6. Accessoires : Bornes de pesage automatique, contrôle d’accès avec feux et/ou barrières, logiciels de gestion évolutifs | 1 unité |  |  |  |  |
| **2** | **Elévateur manuel**  2.1. Levée : Manuelle par treuil  2.2. Capacité de charge: 300 à 500 Kg  2.3. Hauteur de levage: 1066 à 1500 mm  2.4. Dimensions :  Longueur des fourches : 406 à 420 mm  Largeur des fourches : 300 mm  Poids propre : 40 à 60 kg  Longueur totale : 500 à 700 mm  Largeur totale : 500 à 700 mm  Hauteur maximale : 1300 à 1500 mm | 1 unité |  |  |  |  |
| **Lot 2 : équipement de tri/convoyage/conditionnement** | |  |  |  |  |  |
| **3** | **Crible balistique :**  3.1. Zone de tamisage: 10 à 12m2 3.2. Capacité maximale: jusqu’à 70 à 80 m3 / h 3.3. Puissance: 5,5 kW 3.4. Nombre de lames: 4 à 6 3.5. Nombre de ventilateurs: 2 à 4 3.6. Poids: 6 550 à 8 000 kg. 3.7. Longueur: 7 750 à 9 000 mm 3.8. Largeur: 2 392 à 3 500 mm  3.9. Accessoires/Options : Convoyeurs pour chaque sortie de la machine  2.10. En optionnel : Grille supplémentaire avec des dimensions des mailles : ˂10-10-16 -20 - 40 mm | 1 unité |  |  |  |  |
| **4** | **Séparateur magnétique (overband à aimant permanent)**  4.1. Distance entre l'aimant et la bande transporteuse : 400 mm maximum ;  4.2. Puissance électrique nécessaire : de 1 à 2 kW pour le moteur d'entraînement de la bande d'évacuation ;  4.3. Largeur du tapis en mm : 600 à 1200 ;  4.4. accessoires - Châssis support équipé d’un système de réglage en hauteur de l’overband. | 1 unité |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Presse à balle**  5.1. Dimensions presse : Hauteur : 1,5 à 3 m ; Largeur : 1,4 à 1,9 m ; Profondeur 1 000 à 1 200m  5.2. Poids : 800 à 1 500 kg  5.3. Alimentation : 220-240 V Motorisation 2,2 à 5,5Kw 16 Amp  5.4. Force de compression : Jusqu’à 15 à 25 tonnes  5.5. Niveau sonore : 50 à 70 décibels  5.6. Dimensions des balles : Largeur : 1 000 à 1 300 cm ; Hauteur : 1 000 à 1 400cm ; Profondeur : 600 à 900 cm | 1 unité |  |  |  |  |
| **6** | **Convoyeur à sole de glissement et rouleaux ou convoyeur à bande** **sur sole de glissement (tapis de tri de déchets)/**  6.1. dimensions : Longueur : 1 à 6m (incrément de 0.5) ; Largeur : 500 à 700 mm ; Hauteur indicative de couche : 30 mm  6.2. Tension/Motorisation : Tambour moteur, 1,5 à 3kW  6.3. Composition et accessoires : châssis de type sole de glissement (ou équipé de rouleaux porteurs), groupe moteur d’entraînement de la bande, tambour ou rouleau de renvoi en queue de convoyeur (et en tête si moteur en caisson), rouleaux ou galets de retour de bande en partie inférieure, bande transporteuse, système de tension de bande ; pieds, butées, guidages | 3 unités |  |  |  |  |
| **Lot 3 : équipements de collecte** | |  |  |  |  |  |
| **7** | **Conteneur poubelle à 4 roues**  7.1. Capacité : 1000 Litres  7.2. Matière : polyéthylène haute densité  - Couvercle à 3 poignées  - Résistante aux UV, intempéries, acides et bases fortes  -4 roues pivotantes à bandage caoutchouc Ø 200 mm, dont 2 à blocage  - Fond équipé d'une bonde de vidange  7.3. Dimensions : H 1350 x L 1210 x P 1105 mm. | 6 unités |  |  |  |  |
|  | **Sous-total  Equipements** |  | |  |  |  |
| II | Frais de transport DAP Ziguinchor, Sénégal |  |  |  |  |  |
| III | Installation, mise en marche et formation |  |  |  |  |  |
| V | Garantie (2 ans) |  |  |  |  |  |
|  | **Prix Total** |  | |  |  |  |

Les offres devront être rédigées par les soumissionnaires en français ou en anglais, et seront exprimées en USD hors TVA.

Les soumissionnaires peuvent soumettre une offre totale pour l’ensemble des lots, ou une offre partielle pour un ou plusieurs lots.