**ANNEXE 2**

BORDEREAU DE PRIX

(à remplir par le soumissionnaire)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Exigences de l’ONUDI** |  | **À compléter par l’entreprise/fournisseur** |
| **LOT 1: Equipements pour le centre de santé de Tivaouane et 27 structures sanitaires environnantes** |
| **Article** | **Caractéristiques des équipements** | **Qté** | **Prix** **unité (USD)** | **Prix Total (USD)** | **Conformité (Oui/Non)** | **Observations** |
| **1** | Collecteur d’aiguilles * Capacité 10 L
* Matériau : polypropylène copolymère sans chlore
* Imperméabilité : imperméable aux liquides
* Extracteur d'aiguilles : seringues et stylo d'insulines
* Verrouillage: verrouillage intermédiaire avec possibilité de récupération du contenu
* Dimensions: 19 x 19 x 28 cm
 | 883 |  |  |  |  |
| **2** | Poubelles pour déchets biomédicaux* Conteneur roulant homologué pour le transport des DASRI (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux).
* Capacité 360 L
* Muni de 2 roues.
* Couleur standard jaune avec logo 2 couleurs classe 6 déchets à risque infectieux.
* Serrure manuelle à clé triangle incluse.
* Poids : 23 kg
 | 221 |  |  |  |  |
| **3** | Poubelles pour déchets municipaux* Capacité : 120 litres.
* Dimensions : H 98 x L 48 x P 55 cm.
* Poids : 9,6 kg.
* Ouverture : couvercle
 | 221 |  |  |  |  |
| **4** | Conteneur poubelle à 4 roues- Capacité : 1000 L- En polyéthylène haute densité- Couvercle à 3 poignées- Résistante aux UV, intempéries, acides et bases fortes- 4 roues pivotantes à bandage caoutchouc Ø 200 mm, dont 2 à blocage- Fond équipé d'une bonde de vidange- Dimensions : H 1350 x L 1210 x P 1105 mm.- Coloris : rouge, jaune et bleu | 13 |  |  |  |  |
|  | **Sous-total :** |  |  |  |  |
|  | Garantie (6 mois) |  |  |  |  |
|  | Formation |  |  |  |  |
|  | Frais de transport  |  |  |  |  |
|  | **Prix total:** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **LOT 2: Equipements pour l’hôpital régional de Ziguinchor et 9 structures sanitaires environnantes**  |
| **1** | Collecteur d’aiguilles * Capacité 10 L
* Matériau : polypropylène copolymère sans chlore
* Imperméabilité : Imperméable aux liquides
* Extracteur d'aiguilles : seringues et stylo d'insulines
* Verrouillage: verrouillage intermédiaire avec possibilité de récupération du contenu
* Dimensions: 19 x 19 x 28 cm
 | 599 |  |  |  |  |
| **2** | Poubelles pour déchets biomédicaux* Conteneur roulant homologué pour le transport des DASRI (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux).
* Capacité 360 L
* Muni de 2 roues.
* Couleur standard jaune avec logo 2 couleurs classe 6 déchets à risque infectieux.
* Serrure manuelle à clé triangle incluse.
* Poids : 23 kg
 | 150 |  |  |  |  |
| **3** | Poubelles pour déchets municipaux* Capacité : 120 L
* Dimensions : H 98 x L 48 x P 55 cm.
* Poids : 9,6 kg.
* Ouverture : Couvercle
 | 150  |  |  |  |  |
| **4** | Conteneur poubelle à 4 roues* Capacité : 1000 L
* En polyéthylène haute densité
* Couvercle à 3 poignées
* Résistante aux UV, intempéries, acides et bases fortes
* 4 roues pivotantes à bandage caoutchouc Ø 200 mm, dont 2 à blocage
* Fond équipé d'une bonde de vidange
* Dimensions : H 1350 x L 1210 x P 1105 mm.
* Coloris : rouge, jaune et bleu
 | 9 |  |  |  |  |
|  | **Sous-total :** |  |  |  |  |
|  | Garantie (6 mois) |  |  |  |  |
|  | Formation |  |  |  |  |
|  | Frais de transport  |  |  |  |  |
|  | **Prix total:** |  |  |  |  |